Положения измерялись относительно поверхности платы с элементами до конца штока.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | мм | Положения |
| Рабочая положение (фильтр) | -5,4 | 5 |
| Прямая промывка | 19,5 | 500 |
| Обратная промывка | 6,9 | 261 |
| Засаливание | 13,9 | 415 |
| Заполнение солевого бака | 0,2 | 105 |