|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Периферия | Пины | Обозначение | Использование | Параметры |
| SPI1 | PA5  PA6  PA7  PA4 | SPI1\_CLK  SPI1\_MISO  SPI1\_MOSI  TOUCH\_CS | Связь с контроллером тачскрина | Частота обмена: |
| SPI2 | PB13  PB14  PB15  PA1 | SPI2\_CLK  SPI2\_MISO  SPI2\_MOSI  D\_COM\_EN | Связь с дисплеем |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |